# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) Project Minimal Configuration
#
CONFIG_IDF_TARGET="esp32s3"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_PERF=y
CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_MODE_OCT=y
CONFIG_SPIRAM_FETCH_INSTRUCTIONS=y
CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL=1024
CONFIG_SPIRAM_MALLOC_RESERVE_INTERNAL=8192
CONFIG_ESP_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ_240=y
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB=y
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_BUFFER=y
CONFIG_MBEDTLS_DYNAMIC_FREE_CONFIG_DATA=y
CONFIG_LV_COLOR_16_SWAP=y
CONFIG_LV_MEM_CUSTOM=y
CONFIG_LV_MEMCPY_MEMSET_STD=y
CONFIG_LV_FONT_FMT_TXT_LARGE=y
CONFIG_IDF_EXPERIMENTAL_FEATURES=y
CONFIG_SPIRAM_SPEED_80M=y
CONFIG_SPIRAM_SPEED=80
CONFIG_ENABLE_UF2_USB_CONSOLE=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_80M=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ="80m"
CONFIG_UF2_VOLUME_LABEL="ESP-BOX"
CONFIG_TUSB_MANUFACTURER="Espressif"
CONFIG_TUSB_PRODUCT="ESP32-S3-BOX"
CONFIG_UF2_SERIAL_NUM="12345678"
